**Załącznik nr 4 do SIWZ**

**Nazwa i adres Wykonawcy :**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/formularz do wypełnienia dla Wykonawcy**

Po zapoznaniu się z warunkami prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: **„Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi” ZP.272.1.8.2018** składam opis parametrów na przedmiotowy samochód:

**marka** ……………………………………………………………………………………….

**model** ……………………………………………………………………………………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne Parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca)** |
| **A.** | **WYMAGANIA OGÓLNE** | |
| 1. | Samochód: fabrycznie nowy, nieużywany, bezwypadkowy, | TAK/NIE\* |
| 2. | Rok produkcji: 2018 lub 2019 | \*\* |
| 3. | Liczba miejsc (łącznie z miejscem dla kierowcy): 9 | TAK/NIE\* |
| 4. | Samochód z wysokim dachem - H2 | TAK/NIE\* |
| 5. | Samochód – długość L3 | TAK/NIE\* |
| 6. | Minimalne wymiary brzegowe pojazdu  Długość min 6900 mm  Wysokość min 2600 mm  Szerokość ( bez lusterek) min 2000 mm | Długość ………………………..\*\*  Wysokość ………………….…..\*\*  Szerokość (bez lusterek)…………..\*\* |
| 7. | Rozstaw osi min 4300 mm | \*\* |
| 8. | Kolor lakieru – czerwony | TAK/NIE\* |
| **B.** | **SILNIK** | |
| 1. | Pojemność: od 2800 do 3000 cm3 | \*\* |
| 2. | Rodzaj paliwa: olej napędowy | TAK/NIE\* |
| 3. | Moc silnika: minimum 190 KM | \*\* |
| 4. | Średnie zużycie paliwa: nie więcej niż 12 l/100 km | \*\* |
| 5 | Spełniający normę EURO 6 | TAK/NIE\* |
| 6. | Zbiornik paliwa nie mniejszy niż 90 litrów | TAK/NIE\* |
| 7. | Zbiornik AdBlue napełniony w 100% | TAK/NIE\* |
| **C.** | WYPOSAŻENIE | |
| 1. | ABS, ASR, ESP (lub systemy równoważne) | \*\* |
| 2. | Automatyczna skrzynia biegów | TAK/NIE\* |
| 3. | Wspomaganie układu kierowniczego | TAK/NIE\* |
| 4. | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera | TAK/NIE\* |
| 5. | Podwójna kanapa pasażera z przodu | TAK/NIE\* |
| 6. | Klimatyzacja przednia | TAK/NIE\* |
| 7. | Klimatyzacja przedziału pasażerskiego | TAK/NIE\* |
| 8. | Immobiliser | TAK/NIE\* |
| 9. | Regulacja kolumny kierowniczej | TAK/NIE\* |
| 10. | Regulacja fotela kierowcy w trzech płaszczyznach | TAK/NIE\* |
| 11. | Pełne przeszklenie przestrzeni pasażerskiej | TAK/NIE |
| 12. | Przyciemniane szyby boczne i tylne przestrzeni pasażerskiej ograniczające możliwość wglądu do przestrzeni pasażerskiej z zewnątrz przy jednoczesnym swobodnym widoku z wnętrza pojazdu oraz pełniące funkcję osłony przeciwsłonecznej zapobiegającej nagrzewaniu wnętrza zgodnie z obowiązującymi przepisami | TAK/NIE\* |
| 13. | Przesuwane prawe drzwi boczne | TAK/NIE\* |
| 14. | Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz przez dzieci | TAK/NIE\* |
| 15. | Oświetlenie wnętrza przedziału pasażerskiego | TAK/NIE\* |
| 16. | Podświetlenie stopnia | TAK/NIE\* |
| 17. | Oświetlenie w podłodze montowane w listwie | TAK/NIE\* |
| 18. | Klimatyzacja z nawiewem na wszystkie rzędy siedzeń | TAK/NIE\* |
| 19. | Filtr przeciwpyłowy | TAK/NIE\* |
| 20. | Komputer pokładowy | TAK/NIE\* |
| 21. | Podłokietnik fotela kierowcy | TAK/NIE\* |
| 22. | Centralny zamek | TAK/NIE\* |
| 23. | Elektryczne szyby przód | TAK/NIE\* |
| 24. | Elektrycznie ustawiane i podgrzewane lusterka boczne | TAK/NIE\* |
| 25. | Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane 270 stopni | TAK/NIE\* |
| 26. | Drzwi tylne przeszklone | TAK/NIE\* |
| 27. | Lampy przeciwmgielne przód z funkcją doświetlania zakrętów | TAK/NIE\* |
| 28. | Pełnowymiarowe koło zapasowe z zestawem narzędzi i podnośnikiem hydraulicznym | TAK/NIE\* |
| 29. | Awaryjne zaczepy holownicze z przodu i z tyłu | TAK/NIE\* |
| 30. | Przygotowany pojazd do przyczepy do 2800 kg | TAK/NIE\* |
| 31. | Gaśnica | TAK/NIE\* |
| 32. | Alarm | TAK/NIE\* |
| 33. | Zestaw głośnomówiący fabryczny | TAK/NIE\* |
| 34. | Trójkąt ostrzegawczy | TAK/NIE\* |
| 35. | Uchwyt ułatwiający wsiadanie zamontowany przy drzwiach wejściowych | TAK/NIE\* |
| 36. | Podświetlenie stopnia bocznego - wejściowego | TAK/NIE\* |
| 37. | Radio odtwarzacz CD/MP3 z nagłośnieniem | TAK/NIE\* |
| 38. | Podłoga pokryta wykładzina antypoślizgową | TAK/NIE\* |
| 39. | Podłoga płaska na całej długości | TAK/NIE\* |
| 40. | Dwa rzędy foteli trzyosobowych zamocowane na szybkozłączach | TAK/NIE\* |
| 41. | Pełna tapicerka przedziału pasażerskiego wraz z izolacją termiczną | TAK/NIE\* |
| 42. | Zamontowane fotele z zintegrowanymi zagłówkami, regulacją oparcia, pasami bezpieczeństwa, podłokietniki od strony przejścia | TAK/NIE\* |
| 43. | Asystent bocznego wiatru | TAK/NIE\* |
| **D.** | **PRZYSTOSOWANIE DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM JEDNEJ OSÓBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ NA WÓZKU INWALIDZKIM:** | |
| 1. | Auto musi posiadać homologację na przewóz osób niepełnosprawnych | TAK/NIE\* |
| 2. | Możliwość załadunku 1 wózka inwalidzkiego po wcześniejszym zdemontowaniu siedzeń pasażerskich w tylnej części pojazdu | TAK/NIE\* |
| 3. | Szyny do mocowania wózka inwalidzkiego | TAK/NIE\* |
| 4. | Jeden komplet pasów zaczepowych do mocowania wózka inwalidzkiego na szynach | TAK/NIE\* |
| 5. | Aluminiowe, rozsuwane najazdy do wprowadzania wózka inwalidzkiego | TAK/NIE\* |
| 6. | Atestowane mocowania dla jednego wózka inwalidzkiego (szyny do mocowania wózka w podłodze, pasy mocujące wózek, biodrowe pasy bezpieczeństwa dla osoby na wózku inwalidzkim) | TAK/NIE\* |
| 7. | Wytrzymała podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną gumową ze wzmocnieniem na wózek na całej powierzchni pasażerskiej | TAK/NIE\* |
| 8. | Oznakowanie auta symbolami przewozu osób niepełnosprawnych zgodne z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie pojazdu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych, ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe) | TAK/NIE\* |

*\* należy wybrać właściwe tak lub nie*

*\*\* należy określić parametry*

***Uwaga! Parametry oferowane przez Wykonawcę muszą być zgodne z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego***

…………………………., dnia …………………

……………………….....…………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej   
 (lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy